

ОСНОВНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПАКОВКЕ ЭКСПРЕСС – ГРУЗОВ ДЛЯ ИХ ПЕРЕВОЗКИ

ПОДГОТОВЬТЕ ГРУЗ К ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКЕ

DELTA express стремится сделать все, чтобы Ваши грузы были доставлены вовремя и в сохранности. Грузы проезжают тысячи километров, прежде чем достигают пункта назначения. Правильная упаковка груза с использованием соответствующих материалов обеспечит их безопасную доставку в целости и сохранности. Упаковывая грузы, помните о том, что ответственность за правильную упаковку груза всегда несет отправитель т. К. он располагает полной информацией о свойствах этих товаров. Данное руководство по упаковке содержит основные инструкции и примеры. Разные виды грузов требуют разных уровней защиты, поэтому настоящее руководство не следует считать окончательным решением, которое подходит всем.

1. ОТЦЕНИТЕ КАКАЯ УПАКОВКА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ Вес -Примите во внимание прочность и долговечность коробки Правильно выбранная коробка должна выдерживать вес отправляемого груза Размер и форма - Упакованные предметы не должны касаться внешней стенки коробки Упаковка неправильной или округлой формы может требовать особого внимания Физические свойства содержимого - При отправке порошков и жидкостей требуются особые упаковочные материалы и методы упаковки Стоимость содержимого - Дорогостоящие товары могут требовать дополнительной упаковки и защиты Хрупкость - Хрупким предметам требуется дополнительная амортизация и защита Используйте специальные стикеры Назначение - Будет ли коробка в дальнейшем использоваться при продаже товара? Хотите ли Вы, чтобы на коробке не было маркировки? Правила - Некоторые опасные и ограниченные к перевозке грузы могут требовать специальной упаковки
2. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ УПАКОВКИ Материал - Для упаковки грузов всегда используйте коробки из качественного гофрированного картона. Для упаковки хрупких или тяжелых предметов рекомендуется использовать конструкцию с двойными или тройными стенками. Старайтесь не использовать бывшие в употреблении коробки, поскольку они могли частично утратить жесткость. Прочность - Обратите внимание на маркировку производителя с информацией о конструкции и прочности коробки. При необходимости обратитесь к поставщику за получением дополнительных сведений. Ниже представлены технические характеристики коробок, которые помогут Вам подобрать подходящую упаковку в зависимости от веса груза. Размер - Частично заполненная грузом коробка может помяться, а слишком тесная для груза коробка – развалиться. Чтобы этого не произошло, выбирайте коробку, размер которой точно соответствует размеру Вашего груза.
3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ УПАКОВКИ Распространенными упаковочными материалами являются воздушно-пузырьковая пленка, пластиковые воздушные подушки, картон, распорки и гранулированный упаковочный наполнитель. Все они имеют разные свойства, поэтому важно правильно их использовать.
4. ЖИДКОСТИ И ПОРОШКИ Большинство используемых в быту жидкостей и порошков классифицируются как опасные грузы, и при их перевозке воздушным транспортом применяются строгие правила. Если отправляемые товары не относятся к опасным грузам, но требуют особой упаковки. Жидкости должны быть упакованы в герметичные контейнеры и защищены прочным внешним материалом, например, пенопластом. Герметично упакуйте их в пластиковый пакет, а затем в прочную коробку с двойными стенками. Заклейте упаковки с полужидкими материалами, маслянистыми веществами и веществами с сильным запахом скотчем. Заверните в устойчивую к жиру бумагу, а затем поместите в прочную коробку с двойными стенками. Порошки и гранулы следует поместить в прочные пластиковые пакеты, герметично запечатать и упаковать в жесткую коробку из фибрового картона.
5. ЗАКЛЕЙТЕ И ПРОМАРКИРУЙТЕ ГРУЗ Качественная оклейка защищает и фиксирует Ваш груз во время транспортировки. Используйте клейкую ленту (технологический скотч) поскольку они прочные и долговечные. Специальные маркировочные стикеры\* Наши специалисты обращают особое внимание на грузы, содержащие специальные маркировочные стикеры. Правильное использование специальных стикеров помогает обеспечить правильное обращение с Вашими грузами при перемещении, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Примеры стандартных видов стикеров: ВВЕРХ ОСТОРОЖНО СТЕКЛО БЕРЕЧЬ ОТ СЫРОСТИ